|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne**  |
| 1 | Typ drukarki | Kolor |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
| 3 | Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
| 4 | Rozmiar Wyświetlacza | 9,3 cm |
| 5 | Maksymalny rozmiar papieru  | A3 |
| 6 | Pamięć | 512MB |
| 7 | Technologia | Atramentowa |
| 8 | Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |
| 9 | Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 i USB Host dla druku bezpośredniego/zewnętrznego czytnika kart |
| 10 | NFC | Drukowanie/Skanowanie, Przekierowanie do strony wsparcia, Uwierzytelnienie kartą |
| 11 | Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
| 12 | Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
| 13 | Obsługiwane | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| 14 | Kopiowanie 2-stronne | Tak |
| 15 | Rozdzielczość | Z szyby: do 600 x 600dpi (kolor i mono). ADF: do 600 x 600 (mono) i do 300 x 600 (kolor)  |
| 16 | Szybkość | 11ipm kolor / 15ipm mono  |
| 17 | Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | 25% do 400% w 1% przyrostach |
| 18 | N na 1 | Tak |
| 19 | Automatyczne faksowanie 2-stronne | Tak |
| 20 | Faks-modem | 33600 kb/s |
| 21 | Poziom hałasu | 50dB podczasdruku |
| 22 | Zużycie energii | 29 podczas druku (6.5 tryb gotowości, 1.6 tryb uśpienia) |
| 23 | Typy i gramatury | Standardowy podajnik - Zwykły, atramentowy, błyszczący, z recyklingu (A3, A4, LTR, LGR, LGL, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), C5, Com-10, Koperty DL, Monarch, Mexico Legal, IndiaLegal). Dolny podajnik - Zwykły, z recyklingu (A3, A4, LTR, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, IndiaLegal). Podajnik wielofuncyjny - Zwykły, atramentowy, błyszczący, z recyklingu (A3, A4, LTR, LGR, LGL, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch、C5, Mexico Legal, IndiaLegal).Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - Zwykły, z recyklingu (105/148mm do 215.9/355.6mm |
| 24 | Rozmiary | Standardowy podajnik - 64-220g/m2, Dolny podajnik - 64-120g/m2, Podajnik wielofunkcyjny - 64-220g/m2, Dwustronny - 64-120g/m2. Automatyczny podajnik dokumentów - 64-90g/m2.  |
| 25 | Wi-Fi Direct™ | Tak |
| 26 | Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
| 27 | Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec |
| 28 | Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
| 29 | Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3,  802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec. WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),  WPA2-PSK (TKIP/AES) Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES).  |
| 30 | Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
| 31 | Obsługiwane | Windows 7 lubnowszy, Serwer 2008 i 2008 R2, Server 2012 & 2012 R2. macOS X 10.11.6/10.12.x/10.13.x. Linux CUPS, LPD/LPRng |
| 32 | Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik dolny: 2 x 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy; ADF: 50 arkuszy |
| 33 | Wyjście papieru | do 100 arkuszy A4 |
| 34 | Rozdzielczość | do 1,200 x 4,800 dpi |
| 35 | Szybkość — tryb szybki | do 35 stron na minutę w mono i do 27 stron na minutę w kolorze |
| 36 | Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym | 22ipm mono i 20ipm kolor (zgodnie z ISO/IEC 24734) |
| 37 | Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| 38 | Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| 39 | Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniejniż 6 sekundy |
| 40 | Skanowanie 2-stronne | Tak |
| 41 | Rozdzielczość | z szyby: 1200 x 2400dpi(mono) / 1200 x 1200dpi(kolor)  ADF: 600 x 600dpi(mono) / 300 x 600dpi(kolor)  |
| 42 | Szybkość | A4 (portret): 18ipm/18ipm, A4 (poziomo): 11ipm/11ipm, A3: 8ipm/8ipm  |
| 43 | Typ skanera | Podwójny CIS |
| 44 | 802.1x | Tak |
| 45 | Filtr IP | Tak |
| 46 | NFC | Tak |
| 47 | Securefunction lock v3 | Tak |
| 48 | Bezpieczne drukowanie | Tak |
| 49 | Obsługiwane | PrintSmartCostControl, Brother Web Connect, Brother Apps |
| 50 | Wkłady atramentowe o dużej wydajności | LC3239: czarny - 6,000 stron / Cyan, Magenta, Żółty - 5,000 stron |
| 51 | Standardowe wkłady atramentowe | LC3237: czarny - 3,000 stron / Cyan, Magenta, Żółty - 1,500 stron |
| 52 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |
| 53 | Dodatkowo | Kompet oryginalnych tuszy Czarny- 6000 str. -3 zestawy Kolor- 5000 str.- 3 zestawy + |